**Załącznik nr 1** do Zapytania ofertowego TMW 2/2018

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………………………  (pieczęć firmowa Oferenta) | ………………………………………………  (miejscowość i data) |

***FORMULARZ OFERTOWY***

do zapytania ofertowego z dnia 23.05.2018r. dotyczącego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Dane Oferenta

1. Zarejestrowana nazwa (nazwa firmy) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Zarejestrowany adres (adres siedziby głównej) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. REGON ………………………………………... NIP ……………………………………………………

***OFERTA NA:***

Dostawę poziomego centrum obróbczego CNC

Cena netto ……………………………………………………………….

Stawka podatku VAT ……………………………………………………………….

Kwota podatku VAT ……………………………………………………………….

Cena brutto ……………………………………………………………….

Czas realizacji zamówienia ……………………………………………………………….

Czas reakcji serwisu ……………………………………………………………….

Parametry techniczne

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Parametr** | **Wymaganie** | **Opis (typ / parametr / TAK / NIE)** |
| 1.1 | Centrum frezarskie poziome dwu-paletowe | TAK |  |
| 1.2 | Stół roboczy | Minimalnie o wymiarach 500x500mm |  |
| 1.3 | Maksymalne obciążenie stołu | Minimum 500kg |  |
| 1.4 | Przesuw w osiach X, Y, Z | 0-500mm |  |
| 1.5 | Indeksacja palety/stołu roboczego w osi B | 0,001˚ |  |
| 1.6 | Szybkość przejazdów ruchów szybkich | 60 – 90 m/min |  |
| 1.7 | Dokładność pozycjonowania | Maksymalnie +/-0,005mm |  |
| 1.8 | Zakres obrotów wrzeciona | 50 – 12 000 obr/min |  |
| 1.9 | Stożek wrzeciona | ISO40 7/24 BIG PLUS |  |
| 1.10 | Minimalna liczba gniazd w magazynie | 40 – 60 szt. |  |
| 1.11 | Chłodzenie przez wrzeciono minimum w zakresie | 15 – 20 bar |  |
| 1.12 | Sterowanie FANUC | TAK |  |
| 1.13 | Certyfikat CE | TAK |  |
| 1.14 | Sonda narzędziowa bezprzewodowa | TAK |  |
| a. | Pomiar długości narzędzi | TAK |  |
| b. | Możliwość korzystania z cykli pomiarowych z poziomu sterowania obrabiarki | TAK |  |
| 1.15 | Sonda przedmiotowa bezprzewodowa | TAK |  |
| a. | Trzpień pomiarowy o długości | Minimum 50mm |  |
| b. | Trzpień pomiarowy zakończony kulką o średnicy: | 6mm lub 8mm |  |
| c. | Możliwość korzystania z cykli pomiarowych z poziomu sterowania obrabiarki | TAK |  |
| 1.16 | Dwie jednakowe wierze, do mocowania przedmiotów obrabianych | TAK |  |
| a. | Wieża z korpusem jednoelementowym wykonanym z żeliwa | TAK |  |
| b. | Podstawa wieży o wymiarach 500x500mm | TAK |  |
| c. | Wysokość całkowita | minimum 700mm maksimum 900mm |  |
| d. | Część robocza wieży o przekroju trójkątnym | TAK |  |
| e. | Wyposażona w system mocowania/bazowania zerowego | TAK |  |
| f. | Co najmniej trzy gniazda mocujące na jednym boku wieży | TAK |  |
| g. | Siła zacisku dla jednego gniazda mocującego | Minimum 9kN |  |
| h. | Gniazda wykonane ze stali odpornej na korozję | TAK |  |
| 2.1 | Zapewnienie pakowania, transportu i rozpakowania | TAK |  |
| 2.2 | Instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
| 2.3 | Szkolenie z obsługi i programowania trwające nie krócej niż 5 dni po 8h w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 2.4 | Gwarancja mechaniczna minimum 1 rok | TAK |  |
| 2.5 | Gwarancja na sterowanie 2 lata | TAK |  |
| 2.6 | Serwis pogwarancyjny minimum 5 lat | TAK |  |
| 2.7 | Maksymalny czas realizacji zamówienia liczony od daty podpisania umowy, 90 dni kalendarzowych | TAK |  |
| 2.8 | Warunki płatności  • 30% ceny przy złożeniu zamówienia (co jest równoznaczne z zawarciem umowy)  • 60% ceny po dostarczeniu do klienta  • 10% ceny po uruchomieniu i podpisaniu odbioru | TAK |  |

Wybór niniejszej oferty prowadzi/nie prowadzi (1) do powstania obowiązku podatkowego dla

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty realizacji

przedmiotowego zamówienia.

W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu

i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że wycena przedmiotu dostawy obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest

kompletna.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ………………………….……………………………  Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta |

1. – niewłaściwe skreślić