**Załącznik nr 1** do Zapytania ofertowego TMW 3/2018

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………………………(pieczęć firmowa Oferenta) | ………………………………………………(miejscowość i data) |

***FORMULARZ OFERTOWY***

do zapytania ofertowego z dnia 29.05.2018r. dotyczącego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Dane Oferenta

1. Zarejestrowana nazwa (nazwa firmy) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Zarejestrowany adres (adres siedziby głównej) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. REGON ………………………………………... NIP ……………………………………………………

***OFERTA NA:***

Dostawę tokarki CNC

Cena netto ……………………………………………………………….

Stawka podatku VAT ……………………………………………………………….

Kwota podatku VAT ……………………………………………………………….

Cena brutto ……………………………………………………………….

Czas realizacji zamówienia ……………………………………………………………….

Czas reakcji serwisu ……………………………………………………………….

Parametry techniczne

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Parametr** | **Wymaganie** | **Opis (typ / parametr / TAK / NIE)** |
| 1.1 | tokarka CNC ze skośnym łożem żeliwnym | TAK |  |
| 1.2 | prowadnice ślizgowe w osiach X, Z | TAK |  |
| 1.3 | maksymalna średnica toczenia 300mm lub więcej | 300mm lub więcej (podać wartość) |  |
| 1.4 | maksymalna długość toczenia od 735 do 1300 mm | od 735 do 1300 mm(podać wartość) |  |
| 1.5 | ruch w osi C, 360˚z indeksacją co 0,001˚, oraz z możliwością pracy ciągłej | TAK |  |
| 1.6 | hamulec dla osi C | TAK |  |
| 1.7 | średnica przelotu we wrzecionie 70mm lub więcej | 66mm lub więcej(podać wartość) |  |
| 1.8 | minimalny moment obrotowy wrzeciona, 600 Nm lub więcej | 600 Nm lub więcej(podać wartość) |  |
| 1.9 | uchwyt hydrauliczny minimum 250 mm, trzy szczękowy z regulowaną sią zacisku  | TAK |  |
| 1.10 | szczęki twarde – 2 komplety | TAK |  |
| 1.11 | szczęki miękkie – 6 kompletów | TAK |  |
| 1.12 | głowica narzędziowa od 8 do 12 pozycji,  | TAK (podać ilość pozycji) |  |
| 1.13 | głowica narzędziowa z systemem wymiennych oprawek narzędziowych | TAK |  |
| 1.14 | wymiary gniazd narzędziowych w oprawkach pośrednich 25x25/fi 32mm | TAK |  |
| 1.15 | możliwość stosowania oprawek napędzanych (do narzędzi obrotowych) we wszystkich gniazdach głowicy narzędziowej | TAK |  |
| 1.16 | moment obrotowy narzędzi napędzanych 75Nm lub więcej | 75Nm lub więcej(podać wartość) |  |
| 1.17 | oprawki napędzane proste – 3szt. | TAK |  |
| 1.18 | oprawki napędzane kątowe – 3szt. | TAK |  |
| 1.19 | oprawki stałe – 10szt. | TAK |  |
| 1.20 | łapa przechwytująca obrobione detale | TAK |  |
| 1.21 | system oczyszczania chłodziwa z oleju | TAK |  |
| 1.22 | taśmowy transporter wiórów | TAK |  |
| 1.23 | konik hydrauliczny – programowalny | TAK |  |
| 1.24 | kieł obrotowy – 2szt. | TAK |  |
| 1.25 | podtrzymka hydrauliczna programowalna | TAK |  |
| 1.26 | sterowanie FANUC | TAK |  |
| 1.27 | nakładka graficzna wspierająca programowanie obrabiarki z poziomu pulpitu | TAK |  |
| 1.28 | sonda narzędziowa wysuwana automatycznie | TAK |  |
| 1.29 | przygotowanie do pracy z podajnikiem pręta | TAK |  |
| 1.30 | certyfikat CE | TAK |  |
| 2.1 | zapewnienie pakowania, transportu i rozpakowania | TAK |  |
| 2.2 | instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
| 2.3 | szkolenie z obsługi i programowania trwające nie krócej niż 5 dni po 8h w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 2.4 | gwarancja mechaniczna minimum 1 rok | TAK |  |
| 2.5 | gwarancja na sterowanie minimum 2 lata | TAK |  |
| 2.6 | serwis po gwarancyjny minimum 5 lat | TAK |  |
| 2.7 | maksymalny czas realizacji zamówienia liczony od daty podpisania umowy – 60 dni kalendarzowych | TAK |  |

Wybór niniejszej oferty prowadzi/nie prowadzi (1) do powstania obowiązku podatkowego dla

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty realizacji

przedmiotowego zamówienia.

W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu

i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że wycena przedmiotu dostawy obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest

kompletna.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ………………………….……………………………Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta |

1. – niewłaściwe skreślić